{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Blad1","Blad2","Blad3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Blad1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["V1",null,"V2","EL84"]
["Pin 2","14mV","Pin 2","8mV"]
["Pin 3",11.6,"Pin 3",7]
["Pin 7",322,"Pin 7",321]
["Pin 9",322,"Pin 9",322]
[null,"Alle metingen in V"]

{"sheet":"Blad2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Blad3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}